1. ***povrchová úprava Gelcoat: UV a chemicky stabilizováno***
2. ***Barierová pryskyřice- proti pronikání vody***
3. ***Protiosmózní povrch z vinylové pryskyřice a sklolaminátového vlákna )***
4. ***Prokládané vrstvy pryskyřice***
5. ***Železne kontrukční profily pro zesílení skeletu***
6. ***Top COAT izolace proti vlhkosti***
7. ***Úprava proti vnějším vlivům PUR Pěna***

